1. POF协议无感知最基本原理：

匹配域与action对象：{type, offset, offlen}

指令也是根据{type, offset, offlen}进行处理的

实际上感觉也是用了**可重定位的思想**

1. 基本流程：

POF交换机先会进行**基本配置的初始化**、**交换机资源初始化**等，然后开启交换机与控制器通信**进程**，建立连接进行通信，最后开启基于流表的数据包匹配与处理的进程（主要位于POF/datapath中）进入正常工作状态。